**一、****评分标准**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审部分** | **评审因素** | **评审标准** | **分值** | **主客观分属性** |
| 1 | 价格部分（30分） | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/报价）×价格权值×100。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。 | 30 | 客观 |
| 2 | 商务部分（13分） | 证书 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书，提供复印件。提供得1分，未提供或已过期不得分。 | 1 | 客观 |
| 投标人具备有效的环境体系认证证书，提供复印件。提供得1分，未提供或已过期不得分。 | 1 | 客观 |
| 投标人具备有效的职业健康体系认证证书，提供复印件。提供得1分，未提供或已过期不得分。 | 1 | 客观 |
| 4 | 业绩 | 投标人提供自2021年9月1日至投标截止时间正在开展或已完成的类似业绩，每提供一个得2 分，不提供者不得分。此项最高得10分。（以合同签订时间为准，需提供合同首页、合同金额、合同盖章页等关键页复印件） | 10 | 客观 |
| 5 | 技术部分（46分） | 技术性能、产品设计、整体效果 | 根据投标人提供的1、投标产品三视图；2、设计方案；3、设计技术说明；4、产品彩图进行评审。方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和医院实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合医院实际情况视为部分符合；方案内容简单复制粘贴采购需求，不符合医院实际情况或未提供视为不符合。（符合 1 项得3分，部分符合得 1.5分，不符合不得分；此项最高12分）。 | 12 | 主观 |
| 6 | 主要生产设备 | 投标人具有的主要生产设备，包括1、数控折弯机；2、冲压床；3、数控剪板机；4、激光切割机每种2分。（所提供的设备清单，名称不同，功能相似设备均可。）自有设备：提供生产现场设备彩色照片及购置发票或合同复印件。租赁设备提供:设备图片及租赁合同和发票复印件，租赁周期需在开标日后至少半年以内。齐全得8分，缺一项扣2分。 | 8 | 客观 |
| 7 | 检测报告 | 提供本项目所用的1、不锈钢板；2、脚轮；3、橡胶垫；，由国家认证（认可）的省级及以上检测（认证）机构出具的在有效期内的全性能检验报告；齐全得5分，缺一项扣2分。 | 6 | 客观 |
| 8 | 样品评审 | 样品评审（综合考量1、外形尺寸2、功能尺寸3、形位公差4、加工工艺5、外观）：样品齐全完整不缺项，专门针对本项目，符合采购需求和医院实际情况视为完全符合；样品齐全完整不缺项，属于通用类，非专门针对本项目，部分符合医院实际情况视为部分符合；样品不符合医院实际情况或出现可辨识的投标人企业标志或标识的或送达件数不足的样品视为不符合。每符合1项得4分，部分符合得2分，不符合不得分；此项最高20分。未提供样品得0分。 | 20 | 主观 |
| 9 | 售后部分（5分） | 售后服务 | 针对采购需求中“售后服务要求”要求，需提供承诺书对售后的服务要求作出切实可行的承诺，并加盖投标人公章，承诺保修时限，在保修10年基础上，每增加一年得1分，最高得5分。 | 5 | 客观 |
| 11 | 其他（6分） | 项目服务保障方案 | 项目服务保障方案应包括1、运输、安装与维护2、资源保障方案3、项目进度计划和管控方案4、项目重点和难点分析5、应急预案6、质量保证、环境保护及其他可持续性措施。方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和医院实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合医院实际情况视为部分符合；方案内容简单复制粘贴采购需求，不符合医院实际情况或未提供视为不符合。（符合 1 项得1分，部分符合得 0.5分，不符合不得分；此项最高6分）。 | 6 | 主观 |

**二、采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **所属行业** | **数量** | **备注（核心产品）** |
|  |  |
| 1 | 大型脚蹬 不锈钢 | 个 | 工业 | 26 |  |
| 2 | 教学白板 白色  | 个 | 工业 | 5 |  |
| 3 | 不锈钢晾晒架  | 组 | 工业 | 2 |  |
| 4 | 小型脚蹬 不锈钢 标准 | 个 | 工业 | 86 |  |
| 5 | 中型脚蹬 不锈钢 | 个 | 工业 | 127 |  |
| 6 | 手术踢桶（含底座） 不锈钢  | 个 | 工业 | 78 | 样品 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **投标人进行报价时，需按照附件中采购标的的单价和总价分别进行报价，报价不得超过对应最高限价，否则做无效投标处理。** |  |

（1）技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 大型脚蹬 不锈钢 | 规格：480×330×300mm基材采用304不锈钢，壁厚≥2.0mm，4腿、4望、4枨结构，内衬板采用2.0mm厚304不锈钢板，上铺5毫米厚防滑橡胶垫，包边处理，防止防滑垫脱落。下设3根承重钢带，满焊结构，底部尼龙套脚。 | 个 | 26 | 500 | 13000 | 非集采 |
| 2 | 教学白板 白色  | 规格：1500mm\*1000mm挂式磁性白板铝合金边框三层烤漆面板ABS塑料包角 | 个 | 5 | 250 | 1250 | 非集采 |
| 3 | 不锈钢晾晒架  | 规格：1000\*400\*1800mm材质：基材采用304不锈钢制作，壁厚≥1.5mm，圆形钢管直径20mm，4腿结构，上部3根晾衣杆，晾晒杆可伸缩，下部有晾晒平台。可锁定脚轮，承重>50kg | 组 | 2 | 4560 | 9120 | 非集采 |
| 4 | 小型脚蹬 不锈钢 标准 | 规格：480×330×100mm,基材采用304不锈钢，壁厚≥2.0mm，4腿、4望、4枨结构，内衬板采用2.0mm厚304不锈钢板，上铺5毫米厚防滑橡胶垫，包边处理，防止防滑垫脱落。下设3根承重钢带，满焊结构，底部尼龙套脚。 | 个 | 86 | 350 | 30100 | 非集采 |
| 5 | 中型脚蹬 不锈钢 | 规格：480mm×330mm×150mm，基材采用304不锈钢，壁厚≥2.0mm，4腿、4望、4枨结构，内衬板采用2.0mm厚304不锈钢板，上铺5毫米厚防滑橡胶垫，包边处理，防止防滑垫脱落。下设3根承重钢带，满焊结构，底部尼龙套脚。 | 个 | 127 | 400 | 50800 | 非集采 |
| 6 | 手术踢桶（含底座） 不锈钢  | 基材采用304不锈钢。底部带静音万向轮，带锁定功能。 桶架上囗直径330mm，下口直径380mm，4根不锈钢立柱支撑（钢管直径22mm×230mm长，壁厚≥1.1mm），底部十字形不锈钢圆管（钢管直径22mm，壁厚≥1.1mm），总体高度350mm；配304不锈钢桶，壁厚≥0.8mm，容积15升，桶上口直径340mm，下口直径230mm，高300mm。承重>50kg | 个 | 78 | 400 | 31200 | 非集采 |
| **备注：以上产品尺寸以实际测量为准，产品款式自行设计，要求美观、大气，家具最终颜色依甲方最终确认要求为准。** |  |  |  |

（2）售后服务及培训要求：

1、投标人应承诺对家具自验收合格之日起三包期五年，全部家具质保期不少于十年。即产品在正常使用情况下发生质量问题时（除非正常使用造成家具损坏外），投标人应按采购人的要求，负责对产品实行包修、包换、 包退；三包期内投标人应负责免费更换易损件、五金件，负责产品的日常维护保养。

2、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 2 小时内电话响应。

3、投标人确保对采购人提出的保修等质量信息，做到 8 小时内服务到位，组织维修和专业服务队伍到达现场，对产品进行免费保修服务。

4、投标人应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热 线电话。

5、投标人承诺提供定期巡检服务和三包期满后按优惠价格提供易损件。

6、投标人应承诺确保采购人限定的产品供货日期和安装日期。

7、投标人应明确做出运输、安装及至少 2 次的搬迁拆装服务承诺。（所含费用包含投标报价中）。

8、投标人应明确承诺为采购人提供设计家具样式、制订详细需求等服务。 （所含费用包含投标报价中）。

以上 8 条，投标人应按顺序单列标题或专项做出承诺。

（3）样品要求：手术踢桶（含底座）不锈钢;样品请于开标当日带到现场。