**PACS硬件维保硬件清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 序列号 | 开机率% |
| 1 | IMS影像管理主机(HP DL580 G7) | Two E7-4830 processor64GB RAM4\*300GB SAS HD2\*Qlogie82Q(8GB)FC HBA | CN74160FRJCN7312070Q | 100% |
| 2 | 系统维护平台主机(HP DL360 G8) | One E5-2620 processor8GB RAM2\*300GB 10,000RPM SAS HD | CN741301QF | 100% |
| 3 | DB Replication主机(HP DL360 G8) | One E5-2630 processor8GB RAM2\*300GB 10,000RPM SAS HD | CN74240F6VCN74240F7T | 100% |
| 4 | Database Replication HW Kit负载平衡主机BigIP Pair HW | F5 3600 Big IP dual | f5-xdvg-tkmff5-ixoz-jofu | 100% |
| 5 | 数据库储存装置(EMC VNX-5300) | 20 x 300GB drives | CKM00142101541CKM00142101540 | 100% |
| 6 | DICOM Application Server(HP DL 360 G8) | E5-2630 Processor4GB RAM2\*300GB SAS HD | CN74250FJHCN74250FJJCN74240FJGCN74250FJ8CN74240004CN74250FJB | 100% |
| 7 | 长期储存/影像备份主机(HP DL 360 G8) | Two E5-2630 processor24GB RAM8\*300GB SAS HDD | 6CU41315Z76CU3515Y83 | 100% |
| 8 | PACS Web image Server (HP DL360 G8) | E5-2630 processor8GB RAM2\*300GB 10,000RPM SAS HDD | CN74240F7NCN74240F6MCN74240F7B | 100% |
| 9 | Worklist Broker 主机(HP DL380 G8) | One E5-2630 processor16GB RAM4\*300GB SAS HD | 6CU41315Z16CU41315Y9 | 100% |
| 10 | 影像主机网络Gigabit交换器 | Cisco C3750X-24T-L10GB SFP GBIC\*2port | FDO1816H0HSFDO1804Z0B3 | 100% |
| 11 | 短期影像系统其他设备 | Ox2x8 KVM Server 显示切换器USB KVM接口适配器TFT 7600 G2 折叠式机架式 1U 带键盘、鼠标，17"液晶TFT显示器HP 3.6kVA 200-240 Volt 12 Outlet WW Basic PDU42U的图腾机柜 规格：600 x 1000 x 2055 | 2C44036HLE2C44036HLC | 100% |
| 12 | 短期储存设备(NA FAS224A-2) | FAS2240-2,HA,24x600GB,Dual CTL | SHFFG1426000083 | 100% |
| 13 | 长期储存设备(NA FAS2240A-4) | DSK SHLF,12x3.0TB,7.2K,6G,FAS22xx,SK | SHJSG0000000ABASHJSG0000000746 | 100% |
| 14 | NetApp原厂机柜 | 42U  规格200 x 600 x 1125 | - | 100% |