**黑白喷墨打印机租赁服务要求：**

打印设备参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | ★ | 机型 | A4幅面单功能黑白打印机（全新） |
| 2 | # | 打印速度 | A4标准模式≥24页/分钟 |
| 3 | # | 首页输出时间 | ≤4秒 |
| 4 | # | 最大月打印负荷 | ≥40000页 |
| 5 | # | 物理分辨率 | ≥1200×1200dpi |
| 6 | ★ | 进纸方式及容量 | 配置2个进纸器； 标配纸盒≥250页，另一个进纸器≥80页 |
| 7 |  | 出纸器容量 | ≥150 页 |
| 8 | ★ | 自动双面打印 | 支持 |
| 9 | ★ | 有线网络打印 | 支持 |
| 10 | # | 无线网络打印 | 支持 |
| 11 |  | 接口类型 | 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0及以上（高速） |
| 12 |  | 电源 | 220-240V；50-60Hz |
| 13 |  | 运行环境 | 兼容Windows XP、Windows 7（32、64位） 、Windows 10、Linux系统 |
| 14 | # | 耗材容量 | 原厂耗材单支可支持1万页以上（基于标准ISO测试样张） |
| 15 | ★ | 搭配打印机集中运维管理软件 | 1，软件可以监控局域网内所有打印机状态（需有但不限于卡纸、耗材剩余量、脱机、缺纸、打印页数） 2，打印机故障预警信息可以发到指定邮箱 3，可以远程配置打印机 4，可以对打印机进行分组管理 5，支持USB连接的打印机 |

耗材要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | ★ | 原装耗材 | 租赁期内租赁设备使用原装墨盒和废墨仓，免费供应且保证设备运行不间断。 |

服务要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | ★ | 运维服务 | 1，在医院放置10%的同型号备用机，以保证及时更换。  2，同台打印机累计维修超过3次需更换新机。  3，维修更换需全新配件且医院验收，旧件交回医院留存。  4，租赁期内负责设备报修处理及设备更换。  5，租赁期内免费派遣驻场工程师1名，负责现场工作日5\*8小时报修处理，耗材发放等工作。 |

投标人要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| 1 | ★ | 产品资质要求 | 1. 提供有效期内的产品CCC认证证书 |
| # | 1. 提供有效期内的产品节能认证证书 |
| 2 | ★ | 维修服务资质要求 | 1. 提供所供产品品牌生产者认证的维修服务机构证明资料。 |
| 3 | # | 维修服务能力要求 | 1.具有维修团队，并提供维修团队人员资质及近6个月的社保缴费记录。 |
| 4 | # | 服务案例要求 | 1.近3年内，投标人具有所投品牌打印机租赁服务案例，并能提供合同复印机（合同首页、主要内容页及双方签字盖章页加盖公章） |

“★”为必须满足项，否则不能达到使用要求。  
“#” 为重要指标项，重要考核项。